2019-06-13 To：老金

全新台湾晶采半透半反液晶800\*480分辨率方案

1. 我们自己设计一块驱动板，连接晶采的半透半反4.3寸屏
2. 采用5个薄膜按键操作
3. 驱动的外形按照广州大彩的尺寸，因为模具已经没法改变