2019-06-11 To：老金

现场版本V2.1修改

1. CA12 修改封装保持CA11相同的8mm直径，3.5mm间距
2. 红线是保护罩的边，个别元器件需要向下移动

