**2019-09-26 To 老曹**

我上传了2个4通道程序，请你测试。主要针对4个通道数据的完整性（PH&温度）。

测试1：Project-1.hex

* 把传感器模块连接到“RS485-in”端口（原来的）
* 烧入程序后观察结果。

测试2：Project-2.hex

* 把传感器模块连接到“RS485-out”端口（原来与PC连接的）
* 烧入程序后观察结果。