**2020-01-30 To 老曹**

1. SPLCD-core复位电路的更改

- 取消U17（CAT809）

- 增加10K电阻

- 移动C48

- R48 = 0欧

