**2020-05-18 To 老曹**

这两天skype有点问题，这里说几句话。

1. 请你给我SP485\_Knick4测试结果。

2．SP485\_HART方案

- 采用AD5421+AD5700(loop-powered二线制)

: 4-20mA输出 1路， HART输出 1路

- 点阵液晶320\*240，240\*128

我所知320\*240、240\*128这些产品的价格比较高，不如继续采用串口LCD？