2019-03-12

From:

**国强 曹**

PH输入，BNC端子，温度采用类似于音响或者单孔耳机插孔

温度需要两个插孔，电源也需要一个电源插孔，

端口全部安排在后面

和PCB水平

不能朝下

端口等于和PCB 90°

就像键盘一样，端口在键盘的后方

按照4.3寸的液晶屏大小

不要超过最好

5401取消会不会有问题？

DC-DC取消，可以的，但是触摸屏不知道能不能工作

最好能够5V工作

这次实验室的要增加一个232串口，接口采用打印机USB那种

[http://www.asi-sensors.com](http://www.asi-sensors.com/)

你尝试登录这个网址

上面有接头配件、图片等等

继电器都不要了

3个指示灯保留，位置无所谓。

TF卡不要了

Knicker的765实验室pH计

