新增一个温度接口，兼容2.5mm音频插口，放置在现有的2.5mm插口h和USB-D插口中间位置，



