* + 1. **To 老曹**

1.四通道的程序: Project, Project-1

主要测试485设置的效应。

2．配置拔码开关的规则

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 数值 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |

0表示‘关’，1表示‘开’

3. 我需要调查一些东西，请你帮个忙。先给我有关资料（报价和技术规格）

1）SAS硬盘（服务器电脑用，Dell，8TB） 1个

2）移动硬盘（USB3.0， 1TB） 1个