**2020-05-18 To 老曹**

这两天skype有点问题，这里说几句话。

1. 请你给我SP485\_Knick4测试结果。 目前无法通讯，全部显示为----

2．SP485\_HART方案

- 采用AD5421+AD5700(loop-powered二线制)

: 4-20mA输出 1路， HART输出 1路

- 点阵液晶320\*240，240\*128，

我所知320\*240、240\*128这些产品的价格比较高，不如继续采用串口LCD？

不能使用大彩的串口屏，问题太多了，我刚刚安装了两台PHOXY+SPMSensor，我调试跑了好4、5天，有问题，本来打算和你Skpye交流，结果你那边登录有问题，

点阵液晶不贵，几十元最多，我的目的是需要自己做驱动，否则，有问题都分不清在哪里？

还要抓紧我们自制驱动LCD晶彩方案