**2020-06-02 To 老曹**

你好.

1．Knick4项目

- CH02的REL2：这边测试没有问题，请你再测试确认。

- PH校准的NIST和TECH进入：这边也是没有问题，请你注意LCD程序下载方法。

- TF卡存储内容，请你采用0602版本。

前头标志的解释如下：

0-: No sensor

10: PH， 11: ORP

20: OXY液体溶度，21: OXY气体饱和度

30: Cond电导率，31: Cond电阻率

40: Condi电导率，41: Condi电阻率

2．PHORP, PHOXY, Knick1项目：增加4-20mA输出和继电器输出关闭时的动作。

我会修改一个个上传。

敬意！