**LMP7721\_module 说明**

1. 首先不要焊接以下几个部件（有标记“x”、“NC”的）：

C16（输入滤波）

C6

R7, R14, R15, R16, R17, R18, R4, RF2

2. VDD\_ISO=3.3V